**玻片柜购置需求**

1. 约420mm(长)\*400mm(宽)\*1600mm(高)，1套包含 12 个小柜。
2. 柜体采用 0.8mm 宝钢冷轧钢板。
3. 抽屉自动归位功能，每套4组合，每组合9个抽屉，共36个抽屉，约放切片 55000 片。
4. 柜体经防锈处理，静电喷塑工艺，整体美观大方。
5. 最新利用槽式滑轮，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。
6. 另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至最低限度。
7. 整机保修3年。